Инструкция по применению "Active Regular"

Обработка двигателя триботехническим составом «Active Regular» производится после каждой штатной замены масла.

**Необходимо добавить состав в новое масло согласно следующей процедуре:**

* Прогрейте двигатель до рабочей температуры (штатная эксплуатация).
* Заглушите двигатель.
* Тщательно перемешайте содержимое флакона, так чтобы осадок на дне распределился по всему объему жидкости.
* Залейте состав в маслозаливную горловину двигателя. **Количество состава определяется по следующей схеме:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Объем масляной системы | Требуется залить: |
| Бензиновый двигатель | менее 5 литров | 1 флакон |
| более 5 литров | 2 флакона |
| Дизельный двигатель | менее 7 литров | 1 флакон |
| более 7 литров | 2 флакона |

* Сразу после добавления состава совершите поездку на автомобиле в течение 20-25 минут в режиме штатной эксплуатации.