Инструкция по применению

**Одной упаковки достаточно для обработки одного автомобиля. Обработка осуществляется в закрытом автомобиле в отсутствие людей.**

Перед использованием средства убедитесь, что баллон со средством теплый, его температура должна находится в пределах от +8 С до +28 С.

**Для дезинфекции и дезодорирования систем вентиляции необходимо произвести тщательную уборку салона автомобиля, а затем осуществить следующие действия:**

* Запустите двигатель автомобиля.
* Установите режим рециркуляции воздуха в салоне автомобиля.
* Включите кондиционер (для очистки системы кондиционирования) или установите минимальный режим обогрева (для очистки системы обогрева и вентиляции). При наличии климат контроля, переведите его в ручной режим.
* Установите минимальную температуру и минимальную скорость вентилятора.
* Установите поток воздуха через приборную панель и убедитесь, что вентиляционные отверстия открыты.
* Встряхните баллон с очистителем.
* Установите баллон между передними и задними сиденьями, посередине ***(коробка очистителя может быть использована в качестве держателя баллона при установке его в салоне автомобиля. Для этого на коробке предусмотрена специальная разрывная перфорация)***
* **Внимание: не наклоняйтесь над баллоном! Не направляйте струю распыления в лицо!**
* Нажмите сильно до щелчка кнопку распылителя, начнется распыление средства от баллона вверх.
* Выйдите из автомобиля, захлопните двери и подождите 10 минут.
* По окончании действия распылителя, откройте все двери автомобиля на 5 минут. **В салон не заходить!**
* Выключите двигатель.
* Дайте салону проветриться с открытыми дверями в течение 10 минут.

**Меры предосторожности:**

* ОГНЕОПАСНО! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов.
* Баллон находится под давлением!
* Не разбирать и не давать детям.
* Не допускать попадания средства на кожу, в глаза, в органы дыхания. Не наклоняться над баллоном при нажатии на кнопку распылителя.
* Обработку автомобиля проводить только на открытом воздухе (вне помещения) используя, не более одного баллона очистителя для одного автомобиля.
* На станциях технического обслуживания обработку автомашин проводить в условиях достаточной приточно-вытяжной вентиляции при работе с растворителями, красками и спиртами.

**Меры охраны окружающей среды.**

* Не вскрывать и не сжигать баллон даже после использования.
* После использования и окончания срока годности, средство утилизируют как бытовой отход.
* Отдавать на переработку полностью использованный баллон.

**Меры первой помощи.**

При несоблюдении мер предосторожности возможно появление признаков раздражения слизистых оболочек глаз и органов дыхания.

При появлении раздражения верхних дыхательных путей необходимо выйти на свежий воздух или в проветриваемое помещение и выпить тёплое молоко с пищевой содой (1 чайная ложка на стакан молока).

При попадании средства в глаза следует немедленно промыть их под струёй тёплой воды в течение 10-15 минут. При необходимости обратиться к врачу. При попадании средства на кожу смыть его водой.

Эффект от применения

* **Устраняет не менее 95% бактерий и микроорганизмов.**Очиститель обладает антимикробной активностью в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе: Staphylococcus и Escherichia coli. Очиститель протестирован на соответствие нормам безопасности и эффективности дезинфекционных средств (P 4.2.2643-10);
* **Нейтрализует неприятные запахи.** Очиститель эффективно удаляет из системы вентиляции запахи табачного дыма, сырости и запахи другого происхождения;
* **Освежает воздух.** Входящее в состав эфирное масло эвкалипта наполняет воздух свежим ароматом;
* **Для поддержания эффекта обеззараживания рекомендуется регулярное применение очистителя систем вентиляции: примерно 1 раз в три месяца.**