Приложение № 2

к договору проката № \_\_\_\_ / 18 от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**Инструкция по эксплуатации автомобильных багажников, боксов.**

Грузоподъемность багажника на крышу (поперечин) – не более 75 кг. распределенной нагрузки (уточните у

производителя автомобиля – возможно эта величина может быть меньше), грузоподъемность автобокса – 50 кг. Равномерно распределенной нагрузки (75 кг. для отдельных моделей)

Перед началом движения, а также периодически во время остановок, проверяйте надежность крепления

оборудования на крыше автомобиля (в среднем 1 раз в 300 – 500 км, но возможно чаще, или реже - это зависит от качества дорожного покрытия, скорости движения и стиля вождения, погодных условий и пр.)

Для проверки надежности крепления установленного оборудования, попытайтесь сдвинуть его с места, покачав его в разных направлениях, попробуйте оторвать его от крыши автомобиля. Если оборудование неподвижно держится на автомобиле и кузов автомобиля раскачивается вместе с вашими действиями – все в порядке. Если оборудование сдвигается при раскачке – необходимо подтянуть крепежные болты, или установить оборудование заново.

Груз должен быть хорошо закреплен на багажнике. Все незакрепленные или легко снимаемые предметы , например, сиденья детских велосипедов, велосипедные насосы и т.п. перед погрузкой необходимо снять.

Скорость движения с установленным багажником или автобоксом на крыше – не более 120 км/ч, но при этом ее всегда следует выбирать с учетом перевозимого груза и фактических условий поездки: видимости, типа и качества дороги, силы и направления ветра, интенсивности движения и существующих ограничений скорости. Когда на багажнике находится груз, изменяется отклик автомобиля на действия водителя и поведение автомобиля при торможении, а также возрастает ветровая нагрузка на автомобиль, особенно при боковом ветре. При въезде в паркинги, гаражи, под мостами помните, что высота автомобиля увеличились, поэтому надо быть предельно внимательным, чтобы не повредить оборудование и автомобиль.

**Я предупрежден, что использую оборудование, взятое в аренду, под свою полную ответственность:**

**При движении автомобиля, на установленное оборудование действуют различные факторы – вибрации от дороги, ветер и осадки, потоки воздуха от попутных и встречных машин. Помимо этого на установленное оборудование влияют**

**такие факторы, как стиль вождения (резкий, или плавный), вес перевозимого груза и распределение нагрузки (равномерное, или нет).**

**Все вышеперечисленные факторы (а также другие, указанные в инструкции по эксплуатации) могут в определенных случаях привести к повреждению моего автомобиля.**

**Не зависимо от характера повреждений и причин их возникновения (потертости, изменение цвета, вмятины и сколы лакокрасочного покрытия автомобиля, элементов автомобиля возникшие при эксплуатации или установке; отсутствие, или несоответствие багажника в каталоге, установленному на автомобиль и т.п) я не буду иметь претензий к сотрудникам ИП Мызранов С.Б.**

**Я несу полную ответственность перед арендодателем за взятое оборудование.**

**Я несу полную ответственность перед третьими лицами в случае возникновения ущерба от использования арендуемого оборудования (в т.ч падение оборудования или перевозимых в нем вещей на дорогу при движении автомобиля и др).**

**При необходимости, я готов своими силами, и/или за свой счет произвести корректировку установленного оборудования (подтянуть крепежные болты и т.п) или установку (переустановку) оборудования на свой автомобиль**

**Я предупрежден, что при досрочном возвращении оборудования арендодателю, а также в случае отмены бронирования оборудования, денежные средства не возвращаются.**

**Я предупрежден, что оборудование должно быть возвращено в чистом виде (внутри и снаружи), и если это не так – готов компенсировать расходы на мойку в размере: автобокс – 300 рублей, поперечины – 150 рублей, велосипедный или лыжный багажник – 100 рублей за 1 шт.**

**С инструкцией ознакомлен: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**